Egenskabsspecifikation for < Projektnavn >	Version YYYY-MM-DD
< Projektfase >	<Udarbejdet af>
< Virksomhedsnavn >
Eksempel	IFC Egenskabssæt	IFC Egenskab
9.1 Klassifikation
Elementer / IfcElement
BIM7AA Type ID	224004	BIM7AA	BIM7AATypeID
BIM7AA Typetekst	Gipsvæg 145 mm	BIM7AA	BIM7AATypeComments
9.4 Digital projektering
Projekt / IfcProject
Virksomhedsnavn	File_Name	Organization
Projektfase	File_Name	Phase
Udarbejdet af	File_Name	Author
Bygherre Projektnavn	File_Name	LongName
Bygherre Projektnummer	File_Name	Name
Bygning / IfcBuilding
Bygningsnummer	14	IfcRoot	Name
Etage / IfcBuildingStorey
Etagenavn	1. sal	IfcRoot	Name
Elementer / IfcElement
Ifc klasse	IfcWallType
Arealer / IfcSpace
Arealnummer	2.101	IfcRoot	Name
Arealnavn	Kontor	IfcSpatialStructureElement	LongName
System / IfcSystem
Systemnavn	VENT-01	IfcRoot	Name

Eksempel	IFC Egenskabssæt	IFC Egenskab
Brandrådgivning
Bygningsdele / IfcElement
Brandklasse, Bjælker	REI 120-M A2-s1,d0	Pset_BeamCommon	FireRating
Brandklasse, Søjler	REI 120-M A2-s1,d0	Pset_ColumnCommon	FireRating
Brandklasse, Glasvægge	EI 30	Pset_CurtainWallCommon	FireRating
Brandklasse, Døre	EI2 30	Pset_DoorCommon	FireRating
Brandklasse, Tag	K2 60 B- s1,d0	Pset_RoofCommon	FireRating
Brandklasse, Dæk	REI 120-M A2-s1,d0	Pset_SlabCommon	FireRating
Brandklasse, Vægge	REI 120-M A2-s1,d0	Pset_WallCommon	FireRating
Brandklasse, Vinduer	EI2 30	Pset_WindowCommon	FireRating
Energi og indeklima
Bygningsdele / IfcElement
Udvendig, Bjælker	Ja/Nej	Pset_BeamCommon	IsExternal
Udvendig, Søjler	Ja/Nej	Pset_ColumnCommon	IsExternal
Udvendig, Glasvægge	Ja/Nej	Pset_CurtainWallCommon	IsExternal
Udvendig, Døre	Ja/Nej	Pset_DoorCommon	IsExternal
Udvendig, Tag	Ja/Nej	Pset_RoofCommon	IsExternal
Udvendig, Dæk	Ja/Nej	Pset_SlabCommon	IsExternal
Udvendig, Vægge	Ja/Nej	Pset_WallCommon	IsExternal
Udvendig, Vinduer	Ja/Nej	Pset_WindowCommon	IsExternal
Lydklasse, Glasvægge	35	Pset_CurtainWallCommon	AcousticRating
Lydklasse, Døre	35	Pset_DoorCommon	AcousticRating
Lydklasse, Tag	35	Pset_RoofCommon	AcousticRating
Lydklasse, Dæk	35	Pset_SlabCommon	AcousticRating
Lydklasse, Vægge	35	Pset_WallCommon	AcousticRating
Lydklasse, Vinduer	35	Pset_WindowCommon	AcousticRating
Statikrådgivning
Bygningsdele / IfcElement
Lastbærende, Bjælker	Ja/Nej	Pset_BeamCommon	LoadBearing
Lastbærende, Søjler	Ja/Nej	Pset_ColumnCommon	LoadBearing
Lastbærende, Stribefundamenter	Ja/Nej	Pset_FootingCommon	LoadBearing
Lastbærende, Stænger	Ja/Nej	Pset_MemberCommon	LoadBearing
Lastbærende, Plader	Ja/Nej	Pset_PlateCommon	LoadBearing
Lastbærende, Pælefundamenter	Ja/Nej	Pset_PileCommon	LoadBearing
Lastbærende, Tag	Ja/Nej	Pset_RoofCommon	LoadBearing
Lastbærende, Dæk	Ja/Nej	Pset_SlabCommon	LoadBearing
Lastbærende, Vægge	Ja/Nej	Pset_WallCommon	LoadBearing

Noter
Pset_*Common, Req_*Common	Indsæt IFC klasse. Eksempelvis Pset_BeamCommon, Pset_WallCommon
Systemnavn	Korrekt IfcSystem forudsætter sammenkoblede strenge
Generelt	Egenskaber leveres af ansvarlig rådgiver iht. AB18 og YBL2018